Вопросы к защите:

1. Назовите разновидности линейного кодирования?

Можно выделить следующие виды линейного кодирования: бинарное (двухуровневое), тринарное (трёхуровневое), тетрарное (четырёхуровневое) и кодирование с большим числом уровней.

2. Как реализуется синхронизация передатчика и приемника?

Для синхронизации сигнала применяют скремблирование. В последовательность специально вводят детерминированный процесс, по которому происходит синхронизация тактовой частоты приёмника с передатчиком.